IFC building model
Schema: "IFC2X3"
Description: "ViewDefinition [CoordinationView_V2.0, QuantityTakeOffAddOnView]"
File name: "0001"
Time stamp: "2023-10-31T15:55:20"
Preprocessor: "The EXPRESS Data Manager Version 5.02.0100.07 : 28 Aug 2013"
Originating system: "20180423_1000(x64) - Exporter 18.3.1.2 - Alternate UI 18.3.1.2"
Application: "Autodesk Revit 2018 (ITA)" version "2018" identifier "Revit" by Organization "Autodesk Revit 2018 (ITA)"

People and organizations
  Person "claudioBK98V" of Organization (no name given)
  Owner history of Person "claudioBK98V" of Organization (no name given) | application "Autodesk Revit 2018 (ITA)" version "2018" identifier "Revit" by Organization "Autodesk Revit 2018 (ITA)" | change NOCHANGE | created 0 (1970-01-01T00:00:00Z)

Units
  LENGTHUNIT: METRE
  AREAUNIT: SQUARE_METRE
  VOLUMEUNIT: CUBIC_METRE
  PLANEANGLEUNIT: DEGREE (conversion based)
  MASSUNIT: KILO GRAM
  MASSDENSITYUNIT: derived
  TIMEUNIT: SECOND
  FREQUENCYUNIT: HERTZ
  THERMODYNAMICTEMPERATUREUNIT: DEGREE_CELSIUS
  THERMALTRANSMITTANCEUNIT: derived
  VOLUMETRICFLOWRATEUNIT: derived
  ELECTRICCURRENTUNIT: AMPERE
  ELECTRICVOLTAGEUNIT: VOLT
  POWERUNIT: WATT
  FORCEUNIT: KILO NEWTON
  ILLUMINANCEUNIT: LUX
  LUMINOUSFLUXUNIT: LUMEN
  LUMINOUSINTENSITYUNIT: CANDELA
  USERDEFINED: derived "Luminous Efficacy"
  LINEARVELOCITYUNIT: derived
  PRESSUREUNIT: PASCAL
  USERDEFINED: derived "Friction Loss"

Spatial structure
IFCPROJECT "0001" | long name "Nome" | phase "Stato"
  IFCSITE "Default" | latitude 41° 47′ 59.997253″ | longitude 12° 36′ 0.001373″ | elevation above sea level 0.
    IFCBUILDING | postal address: "Roma", "Italia"
      IFCBUILDINGSTOREY "0 - Piano Terra" | long name "0 - Piano Terra" | elevation 0.
        contains 1 element
          1 x IFCBUILDINGELEMENTPROXY | type IFCBUILDINGELEMENTPROXYTYPE "0CEPP002 - GRANITO - 60 Lt" | object type "0CEPP002 - GRANITO - 60 Lt" | names: "Cestone ORIONE CC e posacenere:0CEPP002 - GRANITO - 60 Lt:224726" | material: materials ("GRANITO", "COPERCHIO", "POSACENERE") | property sets: Pset_BuildingElementProxyCommon, Altro, Dimensioni, Fasi, Vincoli

Types
  IFCBUILDINGELEMENTPROXYTYPE "0CEPP002 - GRANITO - 60 Lt" | 1 occurrence | material: materials ("GRANITO", "COPERCHIO", "POSACENERE") | property sets: Altro, Dati identità, Dimensioni, Generale, Materiali e finiture, Meccanica

Property sets
  Vincoli(Type) | properties | on 1 object (1 IFCBUILDINGSTOREY)
    Base quota altimetrica = "Punto base progetto" (IFCIDENTIFIER)
  Grafica(Type) | properties | on 1 object (1 IFCBUILDINGSTOREY)
    Colore = 0 (IFCINTEGER)
    Modello di linea = "Tratto" (IFCLABEL)
    Simbolo = "Estremità Livello: Triangolo" (IFCLABEL)
    Simbolo a estremità 1 per default = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Simbolo a estremità 2 per default = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Spessore di linea = "1" (IFCIDENTIFIER)
  Pset_BuildingElementProxyCommon | properties | on 1 object (1 IFCBUILDINGELEMENTPROXY)
    Reference = "0CEPP002 - GRANITO - 60 Lt" (IFCIDENTIFIER)
  Altro | properties | on 2 objects (1 IFCBUILDING, 1 IFCSITE)
    Categoria = "Informazioni sul progetto" (IFCLABEL)
    Data di consegna del progetto = "Data" (IFCTEXT)
    Nome del cliente = "Proprietario" (IFCTEXT)
    Nome del progetto = "Nome" (IFCTEXT)
    Numero del progetto = "0001" (IFCTEXT)
    Stato del progetto = "Stato" (IFCTEXT)
  Altro | properties | on 1 object (1 IFCBUILDINGELEMENTPROXY)
    Categoria = "Modelli generici" (IFCLABEL)
    Famiglia = "Cestone ORIONE CC e posacenere: 0CEPP002 - GRANITO - 60 Lt" (IFCLABEL)
    Famiglia e tipo = "Cestone ORIONE CC e posacenere: 0CEPP002 - GRANITO - 60 Lt" (IFCLABEL)
    ID tipo = "Cestone ORIONE CC e posacenere: 0CEPP002 - GRANITO - 60 Lt" (IFCLABEL)
    Tipo = "Cestone ORIONE CC e posacenere: 0CEPP002 - GRANITO - 60 Lt" (IFCLABEL)
  Altro | properties | on 1 object (1 IFCBUILDINGSTOREY)
    Categoria = "Livelli" (IFCLABEL)
    Famiglia = "Livello: Livello" (IFCLABEL)
    Famiglia e tipo = "Livello: Livello" (IFCLABEL)
    ID tipo = "Livello: Livello" (IFCLABEL)
    Tipo = "Livello: Livello" (IFCLABEL)
  Altro | properties | on 1 type object
    Categoria = "Modelli generici" (IFCLABEL)
    Nome famiglia = "Cestone ORIONE CC e posacenere" (IFCTEXT)
  Dimensioni | properties | on 1 object (1 IFCBUILDINGELEMENTPROXY)
    Area = 2.20853903376486 (IFCAREAMEASURE) [SQUARE_METRE]
    Volume = 0.0936938333120832 (IFCVOLUMEMEASURE) [CUBIC_METRE]
  Dimensioni | properties | on 1 object (1 IFCBUILDINGSTOREY)
    Altezza di calcolo = 0. (IFCLENGTHMEASURE) [METRE]
  Dimensioni | properties | on 1 type object
    Dimensions = "H 1050 mm X Ø 520 mm" (IFCTEXT)
  Fasi | properties | on 1 object (1 IFCBUILDINGELEMENTPROXY)
    Fase di creazione = "Stato di Progetto" (IFCLABEL)
  Vincoli | properties | on 1 object (1 IFCBUILDINGELEMENTPROXY)
    Host = "Livello : 0 - Piano Terra" (IFCTEXT)
    Livello = "Livello: 0 - Piano Terra" (IFCLABEL)
    Offset = 0. (IFCLENGTHMEASURE) [METRE]
    Sposta con l'oggetto più vicino = FALSE (IFCBOOLEAN)
  Vincoli | properties | on 1 object (1 IFCBUILDINGSTOREY)
    Quota altimetrica = 0. (IFCLENGTHMEASURE) [METRE]
  Dati identità | properties | on 2 objects (1 IFCBUILDING, 1 IFCSITE)
    Autore = "" (IFCTEXT)
    Descrizione organizzazione = "" (IFCTEXT)
    Nome edificio = "" (IFCTEXT)
    Nome organizzazione = "" (IFCTEXT)
  Dati identità | properties | on 1 object (1 IFCBUILDINGSTOREY)
    Nome = "0 - Piano Terra" (IFCTEXT)
    Piano edificio = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Strutturale = FALSE (IFCBOOLEAN)
  Dati identità | properties | on 1 type object
    BIM Name = "ORIONE CC CON POSACENERE - 60 Lt." (IFCTEXT)
    BIM Object Type = "CESTINI - LITTER BINS" (IFCTEXT)
    Code = "0CEPP002" (IFCTEXT)
    Codice assieme = "" (IFCTEXT)
    Descrizione assieme = "" (IFCTEXT)
    Designer = "BELLITALIA DESIGN" (IFCTEXT)
    Family Name = "ORIONE CC" (IFCTEXT)
    Nome codice = "" (IFCTEXT)
    Nome del tipo = "0CEPP002 - GRANITO - 60 Lt" (IFCTEXT)
    Numero OmniClass = "" (IFCTEXT)
    Titolo OmniClass = "" (IFCTEXT)
    URL Eng = "https://www.bellitalia.net/en/products/bins/orione-pegaso/" (IFCTEXT)
    URL Ita = "https://www.bellitalia.net/prodotti/cestini/orione-pegaso/" (IFCTEXT)
  Pset_BuildingStoreyCommon | properties | on 1 object (1 IFCBUILDINGSTOREY)
    AboveGround = UNKNOWN (IFCLOGICAL)
  Pset_BuildingCommon | properties | on 1 object (1 IFCBUILDING)
    NumberOfStoreys = 1 (IFCINTEGER)
  Altro(Type) | properties | on 1 object (1 IFCBUILDINGSTOREY)
    Categoria = "Livelli" (IFCLABEL)
    Nome famiglia = "Livello" (IFCTEXT)
  Dati identità(Type) | properties | on 1 object (1 IFCBUILDINGSTOREY)
    Nome del tipo = "Livello" (IFCTEXT)
  Generale | properties | on 1 type object
    Accessori = "Copertura in acciaio inox satinato" (IFCTEXT)
    Accessories = "Brushed stainless steel cover" (IFCTEXT)
    Descrizione Tecnica Famiglia = ""Cestone portarifiuti a sezione circolare mod. “ORIONE’” costituito da un corpo provvisto di boccole per il fissaggio del coperchio. All'interno del contenitore è predisposto un anello reggi sacco che consente una completa aderenza del sacco alle pareti del contenitore. Il coperchio, di forma bombata con foro centrale per l’alloggiamento del posacenere. La parte inferiore del coperchio è dotata di un imbuto. I distanziatori, tra la parte inferiore e superiore del coperchio, sono in tubo di diametro mm 20 e di altezza mm 157. Il coperchio è incernierato mediante robusti supporti. L’apertura del coperchio raggiunge un’ampiezza di 90°. Il posacenere è costituito da una coppetta dello spessore di 0,5 mm fissata tramite una catenella al coperchio stesso."" (IFCTEXT)
    Descrizione Tecnica per Codice = "CESTONE ORIONE CC IN GRANITO (COLORE A SCELTA) BOCCIARDATO VERNICIATURA ANTIDEGRADO COPERTURA IN ACCIAIO ZINCATO VERNICIATO RAL (COLORE A SCELTA)" (IFCTEXT)
    Fissaggio = "Appoggio" (IFCTEXT)
    Fixings = "freestanding" (IFCTEXT)
    Technical Description Family = ""Circular section litter bin mod. "ORIONE'" consisting of a body provided with bushings for the cover fastening. Inside the container is prepared a bag holder ring that allows a complete adherence of the bag to the walls of the container. The lid, rounded in shape with a central hole for the ashtray housing. The underside of lid is equipped with a funnel. The spacers, between the bottom and top of the lid, are made of tube diameter 20 mm and height 157 mm. The lid is hinged by sturdy supports. The opening of the lid reaches a width of 90°. The ashtray it consists of a cup with a thickness of 0.5 mm fixed by means of a chain to the lid itself."" (IFCTEXT)
    Technical Description for Article = "ORIONE CC LITTER BIN IN GRANITO (COLOR TO BE CHOSEN) BUSHHAMMERED ANTI-DECAY VARNISH GALVANIZED AND POWDER COATED (COLOUR TO BE CHOSEN) STEEL COVERING WITH ASHTRAY" (IFCTEXT)
  Materiali e finiture | properties | on 1 type object
    MATERIALE BASE = "GRANITO" (IFCLABEL)
    MATERIALE COPERCHIO = "COPERCHIO" (IFCLABEL)
    MATERIALE POSACENERE = "POSACENERE" (IFCLABEL)
    Materiale Principale = "Granito Bianco" (IFCTEXT)
    Materiale Secondario = "Granito" (IFCTEXT)
    Primary Material = "Reconstituted White Granite" (IFCTEXT)
    Secondary Material = "Reconstituted Granite" (IFCTEXT)
  Meccanica | properties | on 1 type object
    Weight ( kg) = "248 Kg." (IFCTEXT)